Приложение 2 к условиям

концессионного соглашения

**Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера**

**(долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации**

**в сфере теплоснабжения, в сфере горячего водоснабжения)**

1. Долгосрочные параметров регулирования деятельности концессионера, согласованные с Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры от 21.10.2016 №24-исх-4265, включают, в том числе, долгосрочные параметры государственного регулирования цен (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметров** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов (по состоянию на 2017 год), в тыс. руб. | 150 889,82 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Нормативный уровень прибыли, % | 0,57 (минимальный уровень) и 11,93 (максимальный уровень) | | | | | | | | | |
| 3 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | | | | | | | |
| 3.1 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (газ), кг.у.т./Гкал | 162,36 | 162,36 | 162,36 | 162,36 | 162,36 | 162,36 | 162,36 | 162,36 | 162,36 | 162,36 |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии, кВтч/Гкал | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 3.3 | удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии, м3/Гкал | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 3.4 | потери в сетях ( к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии), в % | 17,02 | 15,54 | 15,54 | 15,30 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 14,82 | 14,82 | 14,59 |
|  | потери в сетях ( к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии), в тыс. Гкал | 58,865 | 52,813 | 52,813 | 51,829 | 50,886 | 50,886 | 50,886 | 49,934 | 49,934 | 49,022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Индекс эффективности операционных расходов, % | х | 1,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |